제주특별자치도	제주연안 해황 정보	해양수산연구원 해양환경연구과
	2025년 5월 관측 및 2025년 6월 예측

□ 해황 관측일 및 정점 : 2025. 5. 20.(화)

□ 2025. 5월 관측 표층수온･염분 분포

○ 표층수온은 16.24-17.7℃(평균 16.72℃) 범위로, 중문(17.7°C) 및 애월(17.6°C) 등 남부와 북서부 해역에서 상대적으로 높게 나타났음. 반면, 보목(16.2°C) 및 하모(16.3°C) 등 남부 일부와 월정(16.5°C) 등 북동부 해역에서는 상대적으로 낮은 수온 분포를 보임.

○ 표층염분은 32.79-33.73psu(평균 33.31psu) 범위로, 애월 및 도두(32.7-32.8psu) 등 북서부 해역에서는 상대적으로 낮고, 하모 및 보목(33.7psu 이상) 등 남동부 해역에서 높은 염분이 나타남. 전년 대비 전반적으로 낮은 염분 분포를 보임.

□ 2025. 6월 예측 표층수온･염분 분포

○ 제주 연근해 해황 예측 결과 표층수온은 약 19-22℃ 범위의 분포를 보일 것으로 예상되며, 제주도 남쪽 외해를 중심으로 21.0-22.0°C의 비교적 높은 수온 범위를 가지는 해류가 북상하고 있음. 전월(5월) 대비 수온이 약 3-4°C 가량 상승하며 본격적인 하절기 수온 분포로 진입하는 양상을 보임.

○ 표층염분은 약 31-34psu 범위의 분포가 예상됨. 제주 동남부 해역은 33.5psu 이상의 상대적으로 고염분 분포가 예상되지만, 제주 서부 및 남서부 해역에서는 32.0psu 이하의 저염분이 분포하는 것으로 보임.

수온분포 예상도(2025. 6. 15.)	염분분포 예상도(2025. 6. 15.)

□ 제주연안 수온·염분 및 수질인자(pH, 투명도) 관측 결과값

	항목	조천	월정	성산	신산	표선	남원	보목	중문	하모	용수	한림	애월	도두	천미천
관측치 (‘25 5월)	수온 (℃)	17.05/ 16.05	16.57/ 15.87	16.36/ 16.08	16.44/ 16.08	16.54/16.16	16.84/ 16.21	16.24/ 16.02	17.70/ 16.42	16.31/ 16.10	16.57/ 15.96	16.87/ 16.17	17.61/ 16.02	16.67/ 16.09	16.35/ 16.00
	염분 (psu)	33.22/ 33.50	33.4/ 33.61	33.47/ 33.96	33.33/ 33.54	33.26/ 33.63	33.17/ 33.57	33.72/ 33.76	33.50/ 33.70	33.73/ 33.80	33.61/ 33.76	32.96/ 33.52	32.79/ 33.63	32.83/ 33.43	33.41/ 33.59
	pH	8.07/ 8.1	8.2/ 8.18	8.23/ 8.21	8.22/ 8.23	8.22/ 8.22	8.25/ 8.22	8.15/ 8.16	8.20/ 8.20	8.22/ 8.20	8.22/8.21	8.25/ 8.23	8.27/ 8.23	8.24/ 8.23	8.23/ 8.22
	투명도 (m)	10	9	9	8	8	8	10	9	11	10	10	10	10	9
전년치 (‘24. 5월)	수온 (℃)	16.89/ 16.74	16.86/ 16.81	16.87/ 16.82	17.81/ 17.02	17.65/16.91	18.11/ 17.95	17.70/ 17.18	17.36/ 17.31	16.95/ 16.76	16.88/ 16.64	16.93/ 16.67	16.87/ 16.78	17.10/ 16.74	17.40/ 17.10
	염분 (psu)	34.53/ 34.52	34.54/ 34.54	34.54/ 34.55	34.30/ 34.49	34.36/ 34.51	34.34/ 34.40	34.34/ 34.36	34.16/ 34.28	34.21/ 34.35	34.17/ 34.40	34.29/ 34.44	34.40/ 34.42	34.36/ 34.51	34.43/ 34.46
	pH	8.06/ 8.07	8.12/ 8.12	8.12/ 8.11	8.17/ 8.12	8.16/ 8.12	8.18/ 8.18	8.17/ 8.14	8.12/ 8.15	8.12/ 8.14	8.15/ 8.14	8.13/ 8.14	8.12/ 8.12	8.15/ 8.14	8.16/ 8.13
	투명도 (m)	7.5	7.5	8.0	7.5	6.0	6.0	6.0	7.0	10.0	9.0	8.0	8.0	9.0	7.0

* Surface value(표층)/Bottom value(저층)

※ 문의처 : 해양수산연구원 해양환경연구과 064-710-8494(http://jeju.go.kr/jori/monitor/imap.htm)

- 해양예측자료는 해양수치모델 연구 결과입니다.