제주특별자치도	제주연안 해황 정보	해양수산연구원 해양환경연구과
	2025년 6월 관측 및 2025년 7월 예측

□ 해황 관측일 및 정점 : 2025. 6. 25.(수) - 26.(목)

□ 2025. 6월 관측 표층수온･염분 분포

○ 표층수온은 18.93-22.29℃(평균 20.57℃) 범위로, 조천(22.29°C) 및 도두(22.0°C) 등 북부해역에서 상대적으로 높게 나타났으며, 성산(18.9°C) 및 하모(18.9°C) 등 동부와 남서부 일부 해역에서 상대적으로 낮은 수온 분포를 보임

○ 표층염분은 31.89-32.77psu(평균 32.23psu) 범위로, 애월(31.8psu) 및 중문(31.9psu) 등 북서부와 남서부 해역에서 상대적으로 낮고, 성산(32.7psu) 및 표선(32.5psu) 등 동부 해역에서 높은 분포를 보임.

○ 수온은 전월(5월) 대비 3°C 이상 상승했으며, 염분은 약 1psu정도 감소한 분포를 보였음.

□ 2025. 7월 예측 표층수온･염분 분포

○ 제주 연근해 해황 예측 결과 표층수온은 약 24-28℃ 범위의 분포를 보일 것으로 예상되며, 제주도 서부 및 남서부 외해를 중심으로 27.0-28.0°C의 주변보다 높은 수온을 가진 해수가 존재할 것으로 예상됨. 제주 연안 또한 25.0-26.0°C 내외의 수온이 분포할 것으로 예상됨.

○ 표층염분은 약 29-34psu 범위의 분포가 예상됨. 제주도 동부 해역은 33.0psu 이상의 염분을 유지하나, 서남쪽 외해에서는 29.0psu 미만의 저염분수가 분포할 것으로 예측됨. 7월은 전월 예측(6월)보다 약 2.0psu 이상 감소한 염분 분포가 예상됨.

수온분포 예상도(2025. 7. 15.)	염분분포 예상도(2025. 7. 15.)

□ 제주연안 수온·염분 및 수질인자(pH, 투명도) 관측 결과값

	항목	조천	월정	성산	신산	표선	남원	보목	중문	하모	용수	한림	애월	도두	천미천
관측치 (‘25 6월)	수온 (℃)	22.29/ 21.51	20.52/ 19.08	18.93/ 17.49	20.82/ 17.53	19.26/ 17.55	20.41/ 17.53	20.94/ 18.93	21.38/ 19.30	18.95/ 17.37	19.04/ 18.00	20.67/ 19.07	21.85/ 18.51	22.00/ 20.33	20.91/ 17.39
	염분 (psu)	32.06/ 32.16	32.48/ 32.73	32.77/ 33.03	32.19/ 32.97	32.52/ 33.00	31.98/ 32.99	32.02/ 32.58	31.92/ 32.31	32.52/ 32.92	32.46/ 32.66	32.22/ 32.41	31.89/ 32.54	31.97/ 32.20	32.28/ 33.04
	pH	8.25/ 8.26	8/27/ 8.25	8.22/ 8.22	8.26/ 8.23	8.24/ 8.21	8.20/ 8.21	8.11/ 8.14	8.26/ 8.27	8.25/ 8.24	8.25/ 8.23	8.25/ 8.24	8.24/ 8.24	8.19/ 8.19	8.23/ 8.22
	투명도 (m)	9	9	8	10	10	11	9	10	10	9	9	10	12	10
전년치 (‘24. 6월)	수온 (℃)	19.78/ 18.03	19.62/ 18.78	19.04/ 18.71	19.04/ 18.71	20.78/ 19.02	21.46/ 18.34	20.98/ 18.49	20.90/ 18.19	20.55/ 18.10	19.99/ 18.84	19.67/ 18.10	19.89/ 18.96	20.05/ 17.76	19.04/ 18.71
	염분 (psu)	33.68/ 34.04	33.70/ 33.91	33.83/ 33.83	33.83/ 33.86	33.66/ 33.72	33.31/ 33.91	33.25/ 33.88	33.20/ 34.00	33.00/ 33.91	33.31/ 33.67	33.85/ 33.96	33.83/ 33.90	33.63/ 34.09	33.83/ 33.86
	pH	8.07/ 8.02	8.13/ 8.12	8.05/ 8.08	8.05/ 8.08	8.18/ 8.14	8.17/ 8.13	8.17/ 8.13	8.13/ 8.06	8.16/ 8.10	8.13/ 8.15	8.16/ 8.11	8.17/ 8.17	8.15/ 8.10	8.05/ 8.08
	투명도 (m)	7.5	9.0	10.	9.0	9.0	9.0	7.2	9.0	11	9.0	7.0	6.5	7.0	8.0

* Surface value(표층)/Bottom value(저층)

※ 문의처 : 해양수산연구원 해양환경연구과 064-710-8494(http://jeju.go.kr/jori/monitor/imap.htm)

- 해양예측자료는 해양수치모델 연구 결과입니다.