제주특별자치도	제주연안 해황 정보	해양수산연구원 해양환경연구과
	2025년 8월 관측 및 2025년 9월 예측

□ 해황 관측일 및 정점 : 2025. 8. 18.(월)

□ 2025. 8월 관측 표층수온･염분 분포

○ 표층수온은 25.82-30.59℃(평균 약 28.53℃) 범위로, 애월(30.59℃) 및 중문(30.12℃) 등 북서부와 남부 일부 해역에서 30℃ 이상의 수온이 관측됨. 반면 조천(25.82℃) 및 성산(25.98℃) 등 북동부 해역은 상대적으로 낮은 수온 분포를 보임. 전월(7월 평균 약 24.80℃) 대비 약 3.73℃ 상승하였음.

○ 표층염분은 31.61-33.92psu(평균 약 32.27psu) 범위로, 애월(31.61psu) 및 하모(31.83psu) 등 서부 및 남서부 해역에서 상대적으로 낮고, 보목(33.92psu) 해역에서 독보적으로 높은 분포를 보임. 전월(평균 약 32.20psu) 대비 약 0.07psu 소폭 상승하였지만, 서부해역의 저염분수 분포는 여전히 두드러짐.

□ 2025. 9월 예측 표층수온･염분 분포

○ 제주 연근해 해황 예측 결과 표층수온은 약 26.0-29.0℃ 범위의 분포를 보일 것으로 예상되며, 제주 전 연안이 여전히 27-28℃ 이상의 높은 수온을 유지할 것으로 예측됨

○ 표층염분은 약 30.0-33.5psu 범위의 분포가 예상됨. 8월에 제주 연안을 덮었던 27-28psu대의 극심한 저염분 세력은 해소될 것으로 예상되지만,  제주 북서부 및 남서부 해역을 중심으로 여전히 31.0psu 이하의 저염분수가 잔류할 것으로 예측됨.

수온분포 예상도(2025. 9. 15.)	염분분포 예상도(2025. 9. 15.)

□ 제주연안 수온·염분 및 수질인자(pH, 투명도) 관측 결과값

	항목	조천	월정	성산	신산	표선	남원	보목	중문	하모	용수	한림	애월	도두	천미천
관측치 (‘25 8월)	수온 (℃)	25.82/ 25.10	26.50/ 22.78	25.98/ 24.06	26.79/ 23.30	29.81/ 24.74	29.83/ 26.03	29.13/ 23.43	30.12/ 29.34	29.51/ 23.15	29.31/ 20.39	29.46/ 26.03	30.59/ 26.26	28.37/ 26.58	28.21/ 24.45
	염분 (psu)	32.24/ 32.58	32.00/ 33.38	32.66/ 32.79	32.61/ 32.80	32.34/ 32.96	32.29/ 32.84	33.92/ 34.67	32.19/ 32.51	31.83/ 30.48	31.95/ 32.96	31.98/ 32.77	31.61/ 32.48	31.82/32.06	32.42/ 32.92
	pH	8.07/ 8.08	8.15/ 8.13	8.16/ 8.14	8.17/ 8.18	8.14/ 8.14	8.14/ 8.15	8.03/ 8.03	8.07/ 8.08	8.10/ 8.10	8.12/ 8.12	8.12/ 8.13	8.03/ 8.09	8..13/ 8.12	8.16/ 8.15
	투명도 (m)	10	11	11	9	9	9	12	10	12	10	10	12	11	9
전년치 (‘24. 8월)	수온 (℃)	28.81/ 20.05	29.24/ 23.04	29.12/ 20.80	28.35/ 25.78	30.94/ 24.04	30.18/ 24.68	29.86/ 22.63	30.01/ 24.79	26.97/ 20.29	28.58/ 22.13	31.92/ 23.34	29.32/ 20.64	29.67/ 23.28	30.35/ 25.51
	염분 (psu)	29.18/ 32.43	29.06/ 31.48	29.75/ 31.88	29.71/ 30.61	28.85/ 31.09	28.93/ 30.76	29.09/ 31.67	29.07/ 30.77	29.98/ 32.54	28.07/ 32.29	26.37/ 31.28	29.24/ 31.45	29.35/ 31.24	28.96/ 30.61
	pH	8.28/ 8.06	8.3/ 8.19	8.35/ 8.18	8.37/ 8.3	8.43/ 8.25	8.42/ 8.26	8.36/ 8.21	8.36/ 8.28	8.30/ 8.18	8.41/ 8.23	8.47/ 8.25	8.33/ 8.26	8.35/ 8.26	8.43/ 8.25
	투명도 (m)	12	12	11	9	7.2	6	6	7.2	7.2	8	8	10	10	8

* Surface value(표층)/Bottom value(저층)

※ 문의처 : 해양수산연구원 해양환경연구과 064-710-8494(http://jeju.go.kr/jori/monitor/imap.htm)

- 해양예측자료는 해양수치모델 연구 결과입니다.