제주특별자치도	제주연안 해황 정보	해양수산연구원 해양환경연구과
	2025년 12월 관측 및 2026년 1월 예측

□ 해황 관측일 및 정점 : 2025. 12. 18.(목)

□ 2025. 12월 관측 표층수온･염분 분포

○ 표층수온은 17.56-19.28℃(평균 약 18.64℃) 범위로, 남원(19.28℃) 및 신산(19.21℃) 등 동남부 해역에서 높고, 월정(17.56℃) 및 조천(17.81℃) 등     북동부 해역에서 낮게 나타남. 전년(2024년 12월 평균 약 18.17℃) 대비 약 0.44℃ 높은 분포를 보임.

○ 표층염분은 34.19-34.27psu(평균 약 34.24psu) 범위로, 월정·천미천(34.20psu) 해역에서 가장 낮고, 조천·도두(34.27psu) 해역에서 상대적으로 높은 분포를 보임. 전년(2024년 12월 평균 약 34.50psu) 대비 약 0.26psu 낮은 수준이며, 전 해역이 34.2psu 이상의 염분 분포를 보임.

□ 2026. 1월 예측 표층수온･염분 분포

○ 제주 연근해 해황 예측 결과 표층수온은 약 13.0-19.0℃ 범위의 분포를 보일 것으로 예상됨. 제주도 남쪽 외해는 18.0℃ 이상의 수온을 유지하고 있으나, 제주 북부 연안 및 대륙연안수가 유입되는 북서쪽 해역은 13.0-15.0℃까지 크게 하락할 것으로 예측됨.

○ 표층염분은 약 34.0-34.7psu 범위의 분포가 예상됨. 제주 전역이 34.0psu 이상의 높은 염분대를 형성하고 있으며, 특히 제주 동남부 외해를 중심으로 34.5psu 이상의 강한 고염분수가 분포할 것으로 예상됨.

수온분포 예상도(2026. 1. 15.)	염분분포 예상도(2026. 1. 15.)

□ 제주연안 수온·염분 및 수질인자(pH, 투명도) 관측 결과값

	항목	조천	월정	성산	신산	표선	남원	보목	중문	하모	용수	한림	애월	도두	천미천
관측치 (‘25 12월)	수온 (℃)	17.81/ 17.76	17.56/ 17.36	18.49/ 18.20	19.21/ 19.2	19.09/ 19.09	19.28/ 19.30	19.00/ 19.00	18.76/ 18.77	18.54/ 18.56	18.66/ 18.66	18.81/ 18.45	18.47/ 18.31	18.34/ 18.26	18.90/ 18.96
	염분 (psu)	34.27/ 34.26	34.20/ 34.18	34.25/ 34.22	34.26/ 34.25	34.24/ 34.24	34.24/ 34.24	34.23/ 34.22	34.24/ 34.24	34.26/ 34.26	34.25/ 34.25	34.25/ 34.24	34.25/ 34.23	34.27/ 34.27	34.20/ 34.22
	pH	8.21/ 8.21	8.21/ 8.22	8.23/ 8.22	8.23/ 8.23	8.21/ 8.23	8.22/ 8.23	8.21/ 8.20	8.23/ 8.23	8.22/ 8.22	8.24/ 8.24	8.24/ 8.24	8.29/ 8.23	8.22/ 8.22	8.23/ 8.23
	투명도 (m)	9	10	10	10	11	11	12	10	10	11	10	10	10	9
전년치 (‘24. 12월)	수온 (℃)	15.95/ 15.98	16.30/ 16.39	17.70/ 17.59	17.87/ 17.92	18.95/ 18/96	19.12/ 19.10	19.16/ 19.22	18.94/ 18.91	18.83/ 18.86	18.33/ 18.32	18.27/ 18.12	18.18/ 18.16	18.14/ 18.01	17.74/ 17.92
	염분 (psu)	34.57/ 34.51	34.48/ 34.47	34.55/ 34.47	34.43/ 34.52	34.57/ 34.54	34.36/ 34.48	34.67/ 34.67	34.76/ 34.67	34.79/ 34.76	34.75/ 34.72	34.72/ 34.69	34.52/ 34.48	34.47/ 34.40	33.99/ 34.51
	pH	8.13/ 8.13	8.2/ 8.2	8.24/ 8.23	8.25/ 8.24	8.25/ 8.25	8.24/ 8.24	8.25/ 8.24	8.2/ 8.2	8.23/ 8.23	8.23/ 8.22	8.23/ 8.23	8.23/ 8.23	8.23/ 8.22	8.25/ 8.25
	투명도 (m)	10	10	9	9	10	10	9	11	11	10	11	11	11	9

* Surface value(표층)/Bottom value(저층)

※ 문의처 : 해양수산연구원 해양환경연구과 064-710-8494(http://jeju.go.kr/jori/monitor/imap.htm)

- 해양예측자료는 해양수치모델 연구 결과입니다.