제주연안 해양환경 정보

3월호

관측 정보

(관측 일자) 2026. 3. 20. (관측 정점) 제주연안(8개소) (관측 장비) SBE 19plus *CTD (Sea-Bird 사의 수심별 수온, 염분 관측 장비) *CTD(Conductivity-Temperaure-Depth)	【관측 해역 정점도(8개소)】

조사 결과

□ 수온

- 표층 수온은 14.49~16.18℃로 형성되며, 평균 15.32℃가 나타남

- 저층 수온은 14.55~16.36℃로 형성되며, 평균 15.42℃가 나타남

- 전년(‘25년) 대비 표층 수온은 1.86℃ 상승, 저층 수온은 2.00℃ 상승

- 과거(‘21~‘25년) 대비 표층 수온은 0.42℃ 상승, 저층 수온은 0.56℃ 상승

【해역별 표층(1m)과 저층(20m)의 수온(°C)과 전년 및 과거 기간 대비 편차(°C)】

수온		월정	성산	표선	보목	하모	용수	애월	도두	평균
표 층 (1m)	표층	14.68	14.49	15.94	16.18	15.71	15.33	15.00	15.23	15.32 14.49~16.18
	전년 편차	1.94	0.76	2.12	2.29	2.16	1.97	1.75	1.93	1.86 0.76~2.29
	과거 편차	0.31	0.13	0.30	0.63	0.67	0.45	0.25	0.61	0.42 0.13~0.67
저 층 (20m)	저층	14.65	14.55	16.02	16.36	15.86	15.56	15.12	15.24	15.42 14.55~16.36
	전년 편차	1.89	1.03	2.15	2.45	2.33	2.28	1.83	2.07	2.00 1.03~2.45
	과거 편차	0.30	0.22	0.54	0.80	0.87	0.72	0.45	0.60	0.56 0.22~0.87

* 전년 편차: 전년도 대비 증감(당해 연도 수온 – 직전 연도 수온)로, 양(+)의 값은 당해 연도의 수온이 증가한 것을 의미

* 과거 편차: 과거 기간(2021년~2025년) 해역별 평균 대비 당해 연도 해역별 수온 증감(해당 연도 평균 - 2021~2025년 평균)

□ 염분

- 표층 염분은 34.05~34.35psu로 형성되며, 평균 34.28psu가 나타남

- 저층 염분은 34.33~34.48psu로 형성되며, 평균 34.31psu가 나타남

【해역별 표층(1m)과 저층(20m)의 염분(psu)】

염분	월정	성산	표선	보목	하모	용수	애월	도두	평균
표층(1m)	34.35	34.28	34.33	34.05	34.29	34.35	34.25	34.35	34.28 34.05~34.35
저층(20m)	34.36	34.37	34.47	34.47	34.48	34.44	34.33	34.39	34.31 34.33~34.48

※ 염분은 2026년 자료부터 정보제공