(2026. 6월분)

제주 연안역 해양 방사능 측정 결과

측정 현황

제주특별자치도(해양수산연구원) - 한국원자력연구원(안전관리단) 협업

❍ (일 자) 2026. 6. 18.(목)~6. 19.(금)

❍ (장 소) 제주 연안역(표층 해수)

❍ (좌 표)

조사지역	조사정점	위 도	경 도	비고
제주 연안역 (10개소)	조 천	33° 33.46'	126° 37.62'
	성 산	33° 28.61'	126° 56.63'
	신 산	33° 22.51'	126° 54.00'
	표 선	33° 17.80'	126° 50.50'
	남 원	33° 16.66'	126° 45.45'
	중 문	33° 14.13'	126° 24.39'
	하 모	33° 11.42'	126° 15.63'
	용 수	33° 18.50'	126° 08.20'
	한 림	33° 22.74'	126° 11.98'
	도 두	33° 31.00'	126° 28.66'

❍ 측정주기: 뉴제주호 운항 중 분단위 실시간 모니터링

측정 결과

이상없음(안전)

구 분	최 소 (μSv/h)	최 대 (μSv/h)	평 균 (μSv/h)	인공핵종 (137Cs, 131I 등)	비 고
2026. 6. 18.	0.009	0.019	0.011	불검출
2026. 6. 19.	0.01	0.011	0.010	불검출

▶ 측정장비는 3인치 Nal 섬광형 검출기로 경향 확인 목적으로 활용

▶ 환경방사선량률은 지역과 자연현상에 따라 평상시 대략 0.05~0.3μSv/h(공기) 범위로 변동

▶ 해상의 경우 지각방사선의 영향을 덜 받기 때문에 환경방사선량률이 낮아질 수 있음

제주 연안역 해양 방사능 측정 결과 리포트

측 정 명	뉴제주호
측정일시	2026. 6. 18.(목) ~ 19.(금)
측정정보	항 목		측정값(μSv/h)
	1분 최대 선량률		0.019
	1분 최소 선량률		0.009
측정결과	평균선량률 (μSv/h)	0.011	인공핵종	불검출
측정지점	<6. 18.(목) 해양환경방사선량률 변동추이> <6. 19.(금) 해양환경방사선량률 변동추이>
최종판단	이상 없음 / 안전

제주 주변해역 해양 방사능 감시 결과보고서