(2026. 3월분)

제주 추자도 주변해역

해양 방사능 측정 결과

측정 현황

제주특별자치도(해양수산연구원) - 한국원자력연구원(안전관리단) 협업

❍ (일 자) 2026. 3. 16.(월)

❍ (장 소) 제주 추자도 주변해역(표층 해수)

❍ (좌 표)

조사지역	조사정점	위 도	경 도	비고
제주 추자도 주변해역 (6개소)	CJ S1	33° 56.70'	125° 53.64’
	CJ S2	34° 05.37'	126° 12.60'
	CJ S3	34° 05.79'	126° 20.22'
	CJ S4	34° 00.80'	126° 30.55'
	CJ S5	34° 57.78'	126° 39.72'
	CJ S6	34° 56.09'	126° 51.29'

❍ 측정주기: 뉴제주호 운항 중 분단위 실시간 모니터링

측정 결과

이상없음(안전)

구 분	최 소 (μSv/h)	최 대 (μSv/h)	평 균 (μSv/h)	인공핵종 (137Cs, 131I 등)	비 고
2026. 3. 16.	0.009	0.011	0.01	불검출

▶ 측정장비는 3인치 Nal 섬광형 검출기로 경향 확인 목적으로 활용

▶ 환경방사선량률은 지역과 자연현상에 따라 평상시 대략 0.05~0.3μSv/h(공기) 범위로 변동

▶ 해상의 경우 지각방사선의 영향을 덜 받기 때문에 환경방사선량률이 낮아질 수 있음

제주 추자도 주변해역 해양 방사능 측정 결과 리포트(2026. 3. 16.)

측 정 명	뉴제주호
측정일시	2026. 3. 16.(월)
측정정보	항 목		측정값(μSv/h)
	1분 최대 선량률		0.011
	1분 최소 선량률		0.009
측정결과	평균선량률 (μSv/h)	0.01	인공핵종	불검출
측정지점	<2026. 3. 16. (월) 해양환경방사선량률 변동추이>
최종판단	이상 없음 / 안전

제주 주변해역 해양 방사능 감시 결과보고서