(2026. 6월분)

제주 동부해역 해양 방사능 측정 결과

측정 현황

제주특별자치도(해양수산연구원) - 한국원자력연구원(안전관리단) 협업

❍ (일 자) 2026. 6. 12.(금)

❍ (장 소) 제주 동부해역(표층 해수)

❍ (좌 표)

조사지역	조사정점	위 도	경 도	비고
제주 동부해역 (4개소)	JEJU S1	33° 38.41'	127° 07.74’
	JEJU S2	33° 38.41'	127° 19.91'
	JEJU S3	33° 28.41'	127° 07.74'
	JEJU S4	33° 28.41’	127° 19.91'

❍ 측정주기: 뉴제주호 운항 중 분단위 실시간 모니터링

측정 결과

이상없음(안전)

구 분	최 소 (μSv/h)	최 대 (μSv/h)	평 균 (μSv/h)	인공핵종 (137Cs, 131I 등)	비 고
2026. 6. 12.	0.01	0.014	0.012	불검출

▶ 측정장비는 3인치 Nal 섬광형 검출기로 경향 확인 목적으로 활용

▶ 환경방사선량률은 지역과 자연현상에 따라 평상시 대략 0.05~0.3μSv/h(공기) 범위로 변동

▶ 해상의 경우 지각방사선의 영향을 덜 받기 때문에 환경방사선량률이 낮아질 수 있음

제주 동부해역 해양 방사능 측정 결과 리포트

측 정 명	뉴제주호
측정일시	2026. 6. 12.(금)
측정정보	항 목		측정값(μSv/h)
	1분 최대 선량률		0.014
	1분 최소 선량률		0.01
측정결과	평균선량률 (μSv/h)	0.012	인공핵종	불검출
측정지점	<해양환경방사선량률 변동추이>
최종판단	이상 없음 / 안전

제주 주변해역 해양 방사능 감시 결과보고서